Aufgabe:

In der Literatur wird die Hall-Konstante zwei verschieden Einheiten angegeben. 

Welche sind das und wie kommt dies zustande?
Meine Antwort:

Die Hall-Konstante, auch Hall-Koeffizient genannt, ist eine (temperaturabhängige) Materialkonstante. 

Bei der Messung des Hall-Effekts bestimmt sie als Proportionalitätsfaktor die Hall-Spannung UH
Zum einen gibt es die Hall-Konstante CH welche die Einheit Vm²/A² hat, da die Hall-Spannung UH abhängig von der magnetischen Feldstärke H ist. Es gilt für UH: 
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Zum andere existiert die Hall-Konstante AH, welche in m³/C (Kubikmeter pro Coulomb) angegeben wird. Hier ist die Hallspannung abhängig von der Flussdichte B. Es gilt für UH: 
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Die Einheiten ergeben sich folgendermaßen:
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Oder kann man einfach nur schreiben, dass der Unterschied zwischen Vm²/A² und m³/C die Permeabilität in Vs/Am ist? Einmal ist dies also mit und einmal ohne weiteren Stoffkennwert.
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